1\_J\_LINK\_PCB.epro

为整个项目J\_LINK的原理图与PCB已验证，直接打即可

2\_J-Link OB-STM32F072-firmware\_2020.rar

为J\_LINK的固件包

3\_en.stsw-link004.zip

为把固件包下载在板子上的软件，安装直接下一步即可，除了不要安装到中文路径，没什么注意的

把板子焊好的板子接上，把ST\_LINK也接上，SWDIO与SWDIO

软件下载好后，先进行修改，Target-Settings-Reset Mode选择Software System Reset

图形用户界面, 应用程序

AI 生成的内容可能不正确。

连接器件

图形用户界面, 应用程序

AI 生成的内容可能不正确。

这个图标的作用是“连接器件”，点击以后，在硬件连接正确并通电的情况下，就会读出器件的ID号，以及其它一些信息，如下图所示：图形用户界面, 应用程序, 电子邮件

AI 生成的内容可能不正确。

打开要下载的固件，就是第二个解压出来的.Bin文件J-Link OB-STM32F072-firmware\_2020.bin，

图形用户界面, 文本, 应用程序, 电子邮件

AI 生成的内容可能不正确。

图形用户界面, 文本, 应用程序

AI 生成的内容可能不正确。

下载

图形用户界面, 应用程序

AI 生成的内容可能不正确。

图形用户界面, 文本, 应用程序, 电子邮件

AI 生成的内容可能不正确。

测试，这里默认你已经配置好CCS了，右键你的目标文件夹

屏幕的截图

AI 生成的内容可能不正确。

选择J\_LINK

图形用户界面, 文本, 应用程序

AI 生成的内容可能不正确。

下载调试

文本

AI 生成的内容可能不正确。

文本

AI 生成的内容可能不正确。